**RI.271.2.20.2022 Załącznik Nr 1**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiotem Zapytania Ofertowego pod nazwą:

**„Zakup kosiarki bijakowej z osprzętem do prac drogowych dla GZGK w Mińsku Mazowieckim”**

jest nowa kosiarka bijakowa o następujących parametrach technicznych:

* szerokość robocza na pantografie 1,40 m
* noże bijakowe (młotkowe) o wadze 0,6 kg
* liczba noży 24 szt.
* liczba przeciwnoży 1 rząd/2 szt. (wymienne)
* koszenie żywopłotu 0÷90°
* koszenie poboczy 0÷60°
* średnica wału roboczego od 133 mm
* obroty WOM min. 540 obr./min
* przesuw poprzeczny min. 150 cm
* zasilanie przesuwu z hydrauliki pojazdu (ciśnienie nominalne 16MPa)
* 2 przyłącza hydrauliczne dwustronnego działania
* dopuszczalna prędkość robocza min 10 km/h
* dopuszczalna prędkość transportowa min. 35km/h
* masa 540 - 560 kg
* średnica ciętych gałęzi min. 50 mm
* kosiarka zawieszana na ciągniku na zaczepie trójpunktowym tylnym kategorii II (TUZ kat. II)
* wał bijakowy o średnicy 133 - 139 mm z podwójną spiralą bijaków (podwójne zachodzenie) napędzany z WOM ciągnika
* kosiarka wyposażona w przesuw poprzeczny
* sprzęgło jednokierunkowe wbudowane w przekładnię kątową
* bezpiecznik mechaniczny zabezpieczający kosiarkę
* automatyczny naciąg pasów klinowych
* regulacja wysokości koszenia za pomocą wału kopiującego
* wał napędowy (WPT) szerokokątny
* współpraca z ciągnikami o mocy od 50 KM
* przednie blachy ochronne
* dwurzędowe łożyska baryłkowe
* tylna osłona gumowa
* korpus kosiarki ze stali trudnościeralnej
* gwarancja producenta min. 12 miesięcy