**RI.271.2.24.2022 Załącznik Nr 1**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiotem Zapytania Ofertowego pod nazwą:

**„Zakup kosiarki bijakowej do pracy z miniciągnikiem dla GZGK w Mińsku Mazowieckim”**

jest nowa kosiarka bijakowa do pracy z miniciągnikiem o następujących parametrach technicznych:

* szerokość robocza 1,30 m
* zakres regulacji wysokości koszenia min. 50 mm
* regulacja wysokości koszenia za pomocą wału kopiującego
* liczba noży min. 34 szt.
* liczba przeciwnoży 1 rząd/2 szt.
* Ilość pasków klinowych: 3
* obroty WOM min. 540 obr./min
* przesuw poprzeczny hydrauliczny min. 320 mm, max 350 mm
* 1 przyłącze hydrauliczne dwustronnego działania
* dopuszczalna prędkość robocza min 10 km/h
* dopuszczalna prędkość transportowa min. 35km/h
* masa 210 - 230 kg
* średnica ciętych gałęzi max 20 mm
* zaczep TUZ kategorii I
* wał o średnicy min. 108 mm
* automatyczny naciąg pasów klinowych
* automatyczne czyszczenie wału kopiującego
* wał napędowy WPT (wbudowany) ciągnik – kosiarka: bez sprzęgła (sprzęgło wbudowane w przekładnię)
* współpraca z ciągnikami o mocy od 25 do 30 KM
* osłona gumowa
* korpus kosiarki wyposażony w płaszcz stalowy o dużej odporności na ścieranie
* płozy ślizgowe ze stali trudnościeralnej
* możliwość zaczepu kosiarki z tyłu lub z przodu ciągnika
* gwarancja producenta min. 12 miesięcy