Znak postępowania: **ZP.271.1.25.2025 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia**

Postępowanie prowadzone przez Gminę Mińsk Mazowiecki pn.:

**Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest**

**z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki w 2025 r.**

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE 2 ZADANIA**

**Zadanie nr 1** - demontaż pokryć dachowych z terenu gminy Mińsk Mazowiecki (w ilości 10,7250 **Mg**) zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe) z budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich itp., przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

**Zadanie nr 2** – odebranie z terenu gminy Mińsk Mazowiecki (w ilości 241,1625 **Mg**) płyt azbestowo – cementowych złożonych na „pryzmach/ stosach”, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca odebrania do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

1. **Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:**
2. przedłożenia **w terminie 14 dni** od daty podpisania umowy, harmonogramu ustalającego terminy wykonania usługi, na terenie podanych przez Zamawiającego nieruchomości (wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy),
3. dokonania zgłoszenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie **co najmniej 7 dni** przed rozpoczęciem prac,
4. ustalenia daty i godziny demontażu oraz odebrania ze stosów/pryzm wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego ma być wykonana usługa; termin demontażu i odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie później niż do **dnia 30.09.2025 roku**,
5. dokonania demontażu, pakowania zdemontowanych oraz odbieranych ze stosów/pryzm płyt azbestowo-cementowych w folię, złożenia w miejscu umożliwiającym podjazd samochodu celem odbioru i przewozu do miejsca unieszkodliwienia, transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych,
6. odbioru zdemontowanego oraz odebranego ze stosów/pryzm azbestu z nieruchomości, opakowanego przygotowanego do transportu w terminie **nie dłuższym niż 3 dni** od demontażu / opakowania wyrobów zawierających azbest,
7. ważenia odpadu azbestowego w momencie odbioru z posesji - czynność ważenie wyrobów i ich waga powinny być potwierdzone podpisem przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność oraz właściciela nieruchomości,
8. sporządzenia niezbędnej dokumentacji fotograficznej (w formie elektronicznej) związanej z realizacją zadania, z nieruchomości, z których usuwane były odpady zawierające azbest (co najmniej po 10 szt. wykonanych na różnym etapie, czytelnych, dobrej rozdzielczości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji każdego z zadań oddzielnie),
9. sporządzenia protokołu odbioru wraz z oświadczeniem, podpisanych przez Wykonawcę oraz właściciela nieruchomości potwierdzających zakończenie prac dotyczących demontażu/odbioru azbestu z nieruchomości (wzór protokołu oraz oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do projektu umowy),
10. udokumentowania kartą przekazania odpadu lub innym dokumentem potwierdzającym przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia (zawierające w szczególności datę oraz masę odebranych odpadów) wystawionym dla właściciela odpadu azbestowego przez firmę odbierającą azbest, zakończenia prac na każdej nieruchomości, z której był odbierany azbest.
11. **Po wykonaniu usługi polegającej na demontażu płyt azbestowych, przewiezieniu wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest oraz po odebraniu ze stosów/pryzm płyt azbestowych, przewiezieniu wyrobów zawierających azbest z miejsca odebrania do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mińsk Mazowiecki, w terminie 7 dni, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:**
12. protokoły odbioru azbestu z każdej nieruchomości wraz z oświadczeniem, o których mowa w ust. 2 pkt 8,
13. oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.Nr 71 poz. 649 z 2004 r. ze zm.), *(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do projektu umowy);*
14. protokół potwierdzający wykonanie każdego z zadań zawierający ilość odpadów azbestowych przeznaczonych do unieszkodliwienia w Mg (*wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do projektu umowy);*
15. karty przekazania odpadów (w 2 egz.) o kodzie 170605\* sporządzone pomiędzy Wykonawcą a składowiskiem odpadów azbestowych, potwierdzające m.in. ilość odebranych przez składowisko wyrobów zawierających azbest wraz z ich zestawieniem;

**Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadu niebezpiecznego jest wykonawca usługi, chyba że umowa stanowi inaczej. Obowiązkiem wytwórcy jest prowadzenie ewidencji odpadów, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów.**

1. dokumentację fotograficzną, o której mowa w ust 2 pkt 7.
2. Wykonanie powyższych zadań powinno odbywać się według obowiązujących przepisów prawa, w tym również według zasad określonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032 dla Gminy Mińsk Mazowiecki” – zaktualizowanego Uchwałą Nr XXXVI/260/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.
3. **Uwaga!** Szacuje się iż uśredniona waga 1m2 płyty azbestowo – cementowej wynosi 15 kg. W przypadku możliwości realizacji zakładanego metrażu zadania z terenu gminy Mińsk Mazowiecki unieszkodliwione zostanie **251,8875 Mg** wyrobów zawierających azbest.
4. **Uwaga!** Demontaż wyrobów zawierających azbest objętych niniejszym zamówieniem obejmuje budynki jednorodzinne, budynki gospodarcze, budynki w zabudowie bliźniaczej, budynki parterowe, jedno-, dwu- lub trzykondygnacyjne. Przy szacowaniu ceny demontażu wyrobów azbestowych należy również uwzględnić dostęp do dachu, który może być utrudniony np. tylko z jednej strony budynku, czy ewentualnie wąski przejazd do 3 metrów.