Znak postępowania: **RI.271.1.7.2024 Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia**

Postępowanie prowadzone przez Gminę Mińsk Mazowiecki pn.:

**Usuwanie w roku 2024 azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 Zadania:

**Zadanie nr 1** - demontaż pokryć dachowych z budynków mieszkalnych, gospodarczych, inwentarskich itp., usytuowanych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe), przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia oraz ich unieszkodliwienie – przewidywana ilość: **75,0600 Mg**;

**Zadanie nr 2** – odbiór płyt azbestowo – cementowych złożonych na „pryzmach/ stosach” zlokalizowanych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca odebrania do miejsca unieszkodliwienia oraz ich unieszkodliwienie – przewidywana ilość: **176,8600 Mg**.

Szacunkowa ilość azbestu podlegającego unieszkodliwieniu to **251,9200 Mg.**

1. **Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:**
2. przedłożenia **w terminie 14 dni** od daty podpisania umowy, harmonogramu ustalającego terminy wykonania usługi, na wskazanych przez Zamawiającego nieruchomościach *(wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy);*
3. dokonania zgłoszenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, państwowemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie **co najmniej 7 dni** przed rozpoczęciem prac;
4. ustalenia daty i godziny demontażu oraz odebrania ze stosów/pryzm wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego ma być wykonana usługa; termin demontażu i odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie później niż do **dnia 30.09.2024 roku**;
5. dokonania demontażu, pakowania zdemontowanych oraz odbieranych ze stosów/pryzm płyt azbestowo-cementowych w folię, złożenia w miejscu umożliwiającym podjazd samochodu celem odbioru i przewozu do miejsca unieszkodliwienia, transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych;
6. odbioru zdemontowanego oraz odebranego ze stosów/pryzm azbestu z nieruchomości, opakowanego przygotowanego do transportu w terminie **nie dłuższym niż 3 dni** od demontażu / opakowania wyrobów zawierających azbest;
7. ważenia odpadu azbestowego w momencie odbioru z posesji. Zważenie wyrobów i ich waga powinna być potwierdzona podpisem przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność oraz właściciela nieruchomości;
8. sporządzenia niezbędnej dokumentacji fotograficznej (w formie elektronicznej) związanej z realizacją zamówienia na nieruchomościach, z których usuwane były odpady zawierające azbest (co najmniej po 10 szt. wykonanych na różnym etapie, czytelnych, dobrej rozdzielczości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji każdego z zadań oddzielnie);
9. sporządzenia protokołu odbioru wraz z oświadczeniem podpisanych przez Wykonawcę oraz właściciela nieruchomości potwierdzających zakończenie prac dotyczących demontażu/odbioru azbestu z nieruchomości *(wzór  oświadczeń stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy);*
10. udokumentowania zakończenia prac na każdej nieruchomości, z której był odbierany azbest, kartą przekazania odpadu lub innym dokumentem potwierdzającym przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia (zawierające w szczególności datę oraz masę odebranych odpadów) wystawionym dla właściciela odpadu azbestowego przez firmę odbierającą azbest.
11. **W terminie 7 dni od zrealizowania zamówienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu:**
12. protokoły odbioru azbestu z każdej nieruchomości wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt. 2 ppkt 8 powyżej;
13. oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, przy zachowaniu właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2004.71.649 ze zm.), *(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do wzoru umowy);*
14. protokół potwierdzający wykonanie każdego z Zadań zawierający ilość odpadów azbestowych przeznaczonych do unieszkodliwienia w Mg (*wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do wzoru umowy);*
15. karty przekazania odpadów (w 2 egz.) o kodzie 170605\* sporządzone pomiędzy Wykonawcą a składowiskiem odpadów azbestowych, potwierdzające m.in. ilość odebranych wyrobów zawierających azbest przez składowisko wraz z ich zestawieniem;
16. dokumentację fotograficzną, o której mowa w pkt. 3 ppkt 7 powyżej.
17. Zgodnie z ustawą o odpadach wytwórcą odpadu niebezpiecznego jest wykonawca usługi, chyba że umowa stanowi inaczej. Obowiązkiem wytwórcy jest prowadzenie ewidencji odpadów, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów.
18. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym również według zasad określonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2009-2032 dla Gminy Mińsk Mazowiecki” – zaktualizowanego Uchwałą Nr XXXVI/260/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.
19. Demontaż wyrobów zawierających azbest objętych niniejszym zamówieniem obejmuje budynki jednorodzinne, budynki gospodarcze, budynki w zabudowie bliźniaczej, budynki parterowe, jedno- dwu- lub trzykondygnacyjne.
20. Przy szacowaniu ceny demontażu wyrobów azbestowych należy również uwzględnić dostęp do dachu, który może być utrudniony np. tylko z jednej strony budynku, czy ewentualnie wąski przejazd do 3 metrów.