# *Załącznik Nr 2 Wzór oferty*

Pieczęć Wykonawcy

**Gmina Mińsk Mazowiecki**

**ul. Chełmońskiego 14**

**05-300 Mińsk Mazowiecki**

**OFERTA**

Odpowiadając na III zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: ***„Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Janowie”*** oferujemy wykonanie przedmiotu zapytania zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu Zapytania Ofertowego (ZO) za cenę netto:........................................................zł (słownie: ................................................................................ zł), plus należny podatek VAT w wysokości: ..................................zł co stanowi **cenę brutto** **........................................................................................ zł (słownie: ...................................................zł)**

**W rozbiciu na poszczególne części:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie prac** | **JM** | **ILOŚĆ** | **WARTOŚĆ NETTO** |
| **Łazienka męska, drzwi nr 7 - parter** | | | | |
| 1. | Demontaż starej i montaż nowej umywalki (o szer. min. 50 cm) z syfonem | kpl. | 2,00 |  |
| 2. | Demontaż starej baterii ściennej i zmiana instalacji cwu na baterię sztorcową montaż na umywalce | kpl. | 2,00 |  |
| 3. | Demontaż starej i montaż nowej mydelniczki ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |  |
| 4. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |  |
| 5. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 2,00 |  |
| 6. | Demontaż starego i montaż nowego lustra (lustro wklejane o szerokości obejmującej obie umywalki i wysokości min. 50 cm) | kpl. | 1,00 |  |
| 7. | Malowanie futryn drzwiowych stalowych olejno na biało, wymiana skrzydeł drzwiowych na nowe | kpl. | 3,00 |  |
| 8. | Montaż odboi drzwiowych | kpl. | 3,00 |  |
| 9. | Demontaż misek ustępowych z górnopłukami, przeróbka instalacji wod.-kan. i montaż WC kompact | kpl. | 2,00 |  |
| 10. | Skuwanie istniejących płytek ceramicznych z klejem | m2 | 61,98 |  |
| 11. | Montaż płytek ceramicznych nowych z fugowaniem na ścianach (płytka o wymiarach 30x60 cm) i posadzkach (płytka o wymiarach 60x60 cm, o właściwościach antypoślizgowych co najmniej R10 i klasie ścieralności IV | m2 | 61,98 |  |
| 12. | Malowanie dwukrotne ścian i sufitów na biało | m2 | 42,38 |  |
| 13. | Uzupełnianie tynków po skuwaniu płytek | m2 | 7,00 |  |
| 14. | Montaż pisuaru ze spłuczką górną naciskaną + stelaż | szt. | 1,00 |  |
| 15. | Montaż zabudowy GK stelaż pod pisuar dziecięcy | m2 | 2,60 |  |
| 16. | Demontaż starych i montaż nowych wpustów podłogowych (ruszt z stali nierdzewnej, zasyfonowane) | szt. | 2,00 |  |
| 17. | Demontaż żeliwnych i montaż nowych pionów kanalizacyjnych PCV DV 110 z włączeniem do istniejącej rury żeliwnej oraz zabudowa GK | mb. | 3,60 |  |
| 18. | Kontenery na odpady do utylizacji: armatura, płytki, Gk, gruz itp. | kpl. | 1,00 |  |
| **Razem toaleta nr 7** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Łazienka personelu, drzwi nr 8 - parter** | | | | |
| 1. | Demontaż starej i montaż nowej umywalki (o szer. min. 50 cm) z syfonem | kpl. | 1,00 |  |
| 2. | Demontaż starej baterii ściennej i zmiana instalacji cwu na baterię sztorcową montaż na umywalce | kpl. | 1,00 |  |
| 3. | Demontaż starej i montaż nowej mydelniczki ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |  |
| 4. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |  |
| 5. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |  |
| 6. | Demontaż starego i montaż nowego lustra (lustro wklejane o szerokości obejmującej obie umywalki i wysokości min. 50 cm) | kpl. | 1,00 |  |
| 7. | Malowanie futryn drzwiowych stalowych olejno na biało, wymiana skrzydeł drzwiowych na nowe | kpl. | 1,00 |  |
| 8. | Montaż odboi drzwiowych | kpl. | 1,00 |  |
| 9. | Demontaż misek ustępowych z górnopłukami, przeróbka instalacji wod.-kan. i montaż WC kompact | kpl. | 1,00 |  |
| 10. | Skuwanie istniejących płytek ceramicznych z klejem | m2 | 22,30 |  |
| 11. | Montaż płytek ceramicznych nowych z fugowaniem na ścianach (płytka o wymiarach 30x60 cm) i posadzkach (płytka o wymiarach 60x60 cm, o właściwościach antypoślizgowych co najmniej R10 i klasie ścieralności IV | m2 | 22,30 |  |
| 12. | Malowanie dwukrotne ścian i sufitów na biało | m2 | 16,78 |  |
| 13. | Uzupełnianie tynków po skuwaniu płytek | m2 | 1,00 |  |
| 14. | Demontaż starych i montaż nowych wpustów podłogowych (ruszt z stali nierdzewnej, zasyfonowane) | szt. | 1,00 |  |
| 15. | Demontaż żeliwnych i montaż nowych pionów kanalizacyjnych PCV DV 110 z włączeniem do istniejącej rury żeliwnej oraz zabudowa GK | mb. | 3,60 |  |
| 16. | Kontenery na odpady do utylizacji: armatura, płytki, Gk, gruz itp. | kpl. | 0,25 |  |
| **Razem toaleta nr 8** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Łazienka damska, drzwi nr 10 - parter** | | | | |
| 1. | Demontaż starej i montaż nowej umywalki (o szer. Min. 50 cm) z syfonem | kpl. | 2,00 |  |
| 2. | Demontaż starej baterii ściennej i zmiana instalacji cwu na baterię sztorcową montaż na umywalce | kpl. | 2,00 |  |
| 3. | Demontaż starej i montaż nowej mydelniczki ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |  |
| 4. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |  |
| 5. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 3,00 |  |
| 6. | Demontaż starego i montaż nowego lustra (lustro wklejane o szerokości obejmującej obie umywalki i wysokości min. 50 cm) | kpl. | 1,00 |  |
| 7. | Malowanie futryn drzwiowych stalowych olejno na biało, wymiana skrzydeł drzwiowych na nowe | kpl. | 4,00 |  |
| 8. | Montaż odboi drzwiowych | kpl. | 4,00 |  |
| 9. | Demontaż misek ustępowych z górnopłukami, przeróbka instalacji wod.-kan. i montaż WC kompact | kpl. | 3,00 |  |
| 10. | Skuwanie istniejących płytek ceramicznych z klejem | m2 | 64,69 |  |
| 11. | Montaż płytek ceramicznych nowych z fugowaniem na ścianach (płytka o wymiarach 30x60 cm) i posadzkach (płytka o wymiarach 60x60 cm, o właściwościach antypoślizgowych co najmniej R10 i klasie ścieralności IV | m2 | 64,69 |  |
| 12. | Malowanie dwukrotne ścian i sufitów na biało | m2 | 49,07 |  |
| 13. | Uzupełnianie tynków po skuwaniu płytek | m2 | 7,00 |  |
| 14. | Demontaż starych i montaż nowych wpustów podłogowych (ruszt z stali nierdzewnej, zasyfonowane) | szt. | 2,00 |  |
| 15. | Demontaż żeliwnych i montaż nowych pionów kanalizacyjnych PCV DV 110 z włączeniem do istniejącej rury żeliwnej oraz zabudowa GK | mb. | 3,60 |  |
| 16. | Kontenery na odpady do utylizacji: armatura, płytki, Gk, gruz itp. | kpl. | 1,00 |  |
| **Razem toaleta nr 10** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Łazienka męska, drzwi nr 27 - 1p.** | | | | |
| 1. | Demontaż starej i montaż nowej umywalki (o szer. min. 50 cm) z syfonem | kpl. | 2,00 |  |
| 2. | Demontaż starej baterii ściennej i zmiana instalacji cwu na baterię sztorcową montaż na umywalce | kpl. | 2,00 |  |
| 3. | Demontaż starej i montaż nowej mydelniczki ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |  |
| 4. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |  |
| 5. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 2,00 |  |
| 6. | Demontaż starego i montaż nowego lustra (lustro wklejane o szerokości obejmującej obie umywalki i wysokości min. 50 cm) | kpl. | 1,00 |  |
| 7. | Malowanie futryn drzwiowych stalowych olejno na biało, wymiana skrzydeł drzwiowych na nowe | kpl. | 3,00 |  |
| 8. | Montaż odboi drzwiowych | kpl. | 3,00 |  |
| 9. | Demontaż misek ustępowych z górnopłukami, przeróbka instalacji wod.-kan. i montaż WC kompact | kpl. | 2,00 |  |
| 10. | Skuwanie istniejących płytek ceramicznych z klejem | m2 | 61,98 |  |
| 11. | Montaż płytek ceramicznych nowych z fugowaniem na ścianach (płytka o wymiarach 30x60 cm) i posadzkach (płytka o wymiarach 60x60 cm, o właściwościach antypoślizgowych co najmniej R10 i klasie ścieralności IV | m2 | 61,98 |  |
| 12. | Malowanie dwukrotne ścian i sufitów na biało | m2 | 42,38 |  |
| 13. | Uzupełnianie tynków po skuwaniu płytek | m2 | 7,00 |  |
| 14. | Montaż pisuaru ze spłuczką górną naciskaną + stelaż | szt. | 1,00 |  |
| 15. | Montaż zabudowy GK stelaż pod pisuar dziecięcy | m2 | 2,60 |  |
| 16. | Demontaż starych i montaż nowych wpustów podłogowych (ruszt z stali nierdzewnej, zasyfonowane) | szt. | 2,00 |  |
| 17. | Demontaż żeliwnych i montaż nowych pionów kanalizacyjnych PCV DV 110 z włączeniem do istniejącej rury żeliwnej oraz zabudowa GK | mb. | 3,10 |  |
| 18. | Kontenery na odpady do utylizacji: armatura, płytki, Gk, gruz itp. | kpl. | 1,00 |  |
| **Razem toaleta nr 27** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Łazienka personelu, drzwi nr 28 - 1p.** | | | | |
| 1. | Demontaż starej i montaż nowej umywalki (o szer. min. 50 cm) z syfonem | kpl. | 1,00 |  |
| 2. | Demontaż starej baterii ściennej i zmiana instalacji cwu na baterię sztorcową montaż na umywalce | kpl. | 1,00 |  |
| 3. | Demontaż starej i montaż nowej mydelniczki ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |  |
| 4. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |  |
| 5. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |  |
| 6. | Demontaż starego i montaż nowego lustra (lustro wklejane o szerokości obejmującej obie umywalki i wysokości min. 50 cm) | kpl. | 1,00 |  |
| 7. | Malowanie futryn drzwiowych stalowych olejno na biało, wymiana skrzydeł drzwiowych na nowe | kpl. | 1,00 |  |
| 8. | Montaż odboi drzwiowych | kpl. | 1,00 |  |
| 9. | Demontaż misek ustępowych z górnopłukami, przeróbka instalacji wod.-kan. i montaż WC kompact | kpl. | 1,00 |  |
| 10. | Skuwanie istniejących płytek ceramicznych z klejem | m2 | 22,30 |  |
| 11. | Montaż płytek ceramicznych nowych z fugowaniem na ścianach (płytka o wymiarach 30x60 cm) i posadzkach (płytka o wymiarach 60x60 cm, o właściwościach antypoślizgowych co najmniej R10 i klasie ścieralności IV | m2 | 22,30 |  |
| 12. | Malowanie dwukrotne ścian i sufitów na biało | m2 | 16,78 |  |
| 13. | Uzupełnianie tynków po skuwaniu płytek | m2 | 1,00 |  |
| 14. | Demontaż starych i montaż nowych wpustów podłogowych (ruszt z stali nierdzewnej, zasyfonowane) | szt. | 1,00 |  |
| 15. | Demontaż żeliwnych i montaż nowych pionów kanalizacyjnych PCV DV 110 z włączeniem do istniejącej rury żeliwnej oraz zabudowa GK | mb. | 3,10 |  |
| 16. | Kontenery na odpady do utylizacji: armatura, płytki, Gk, gruz itp. | kpl. | 0,25 |  |
| **Razem toaleta nr 28** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Łazienka damska, drzwi nr 30 - 1p.** | | | | |
| 1. | Demontaż starej i montaż nowej umywalki z syfonem | kpl. | 2,00 |  |
| 2. | Demontaż starej baterii ściennej i zmiana instalacji cwu na baterię sztorcową montaż na umywalce | kpl. | 2,00 |  |
| 3. | Demontaż starej i montaż nowej mydelniczki ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |  |
| 4. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 1,00 |  |
| 5. | Demontaż starego i montaż nowego pojemnika na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 3,00 |  |
| 6. | Demontaż starego i montaż nowego lustra (lustro wklejane o szerokości obejmującej obie umywalki i wysokości min. 50 cm) | kpl. | 1,00 |  |
| 7. | Malowanie futryn drzwiowych stalowych olejno na biało, wymiana skrzydeł drzwiowych na nowe | kpl. | 4,00 |  |
| 8. | Montaż odboi drzwiowych | kpl. | 4,00 |  |
| 9. | Demontaż misek ustępowych z górnopłukami, przeróbka instalacji wod.-kan. i montaż WC kompact | kpl. | 3,00 |  |
| 10. | Skuwanie istniejących płytek ceramicznych z klejem | m2 | 64,69 |  |
| 11. | Montaż płytek ceramicznych nowych z fugowaniem na ścianach (płytka o wymiarach 30x60 cm) i posadzkach (płytka o wymiarach 60x60 cm, o właściwościach antypoślizgowych co najmniej R10 i klasie ścieralności IV | m2 | 64,69 |  |
| 12. | Malowanie dwukrotne ścian i sufitów na biało | m2 | 49,07 |  |
| 13. | Uzupełnianie tynków po skuwaniu płytek | m2 | 7,00 |  |
| 14. | Demontaż starych i montaż nowych wpustów podłogowych (ruszt z stali nierdzewnej, zasyfonowane) | szt. | 2,00 |  |
| 15. | Demontaż żeliwnych i montaż nowych pionów kanalizacyjnych PCV DV 110 z włączeniem do istniejącej rury żeliwnej oraz zabudowa GK | mb. | 3,10 |  |
| 16. | Kontenery na odpady do utylizacji: armatura, płytki, Gk, gruz itp. | kpl. | 1,00 |  |
| **Razem toaleta nr 30** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNIE NETTO** | | | |  |
| **PODATEK VAT** | | | |  |
| **ŁĄCZNIE BRUTTO** | | | |  |

Podana cena jest ceną **ryczałtową** na wykonanie całego zamówienia oraz obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego, określonego przez Zamawiającego.

***Oświadczamy, że***:

* 1. przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w ZO
  2. akceptujemy warunki płatności;
  3. zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w ZO i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
  4. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
  5. Oświadczamy, że **jesteśmy / nie jesteśmy\*** płatnikiem podatku VAT od towarów i usług.
  6. Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z aktualnymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług.
  7. akceptujemy postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,
  8. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

1. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
2. Oferta została złożona na …………………….. stronach

Nazwa i adres **WYKONAWCY** :

.................................................................................................................................................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

...........................................................................................................................

numer telefonu: (\*\*) ………………………………………………………..

Numer faksu: (\*\*)…………………………………………………………….

e-mail ................................................................................................

............................, dn. \_ \_ . \_ \_ . \_ \_ \_ \_r. ...............................................

*Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki*